1. HD Tune

Ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μέτρηση απόδοσης, την επισκόπηση πληροφοριών και τον έλεγχο της κατάστασης των σκληρών δίσκων για λάθη είναι το HD Tune (http://www.hdtune.com , freeware v2.55).
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Εικόνα 9-1
Από την καρτέλα Info μπορούμε να δούμε πληροφορίες για τους σκληρούς δίσκους:
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Εικόνα 9-2
Από την καρτέλα Health μπορούμε να δούμε πληροφορίες για τα SMART attributes των σκληρών μας δίσκων. Μία ορθή ανάγνωση αυτών μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε την υγεία των σκληρών δίσκων (Status: Ok). Εν ολίγοις, ιδιότητες που έχουν μη μηδενικό κατώφλι (Τhreshold) θα πρέπει να έχουν μηδενικές τιμές στα δεδομένα (Data).
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Εικόνα 9-3
Από την καρτέλα Error Scan μπορούμε να εξετάσουμε το δίσκο για bad sectors:
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Εικόνα 9-4
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στις Επιλογές (Options), μπορούμε να αλλάξουμε τις παραμέτρους του Benchmark του σκληρού δίσκου, ώστε να είναι πιο ακριβές ή να ολοκληρώνεται γρηγορότερα:
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Εικόνα 9-5
