1. RMMA
Το RightMark Memory Analyzer (http://cpu.rightmark.org/products/rmma.shtml) παρέχει πληροφορίες για διάρθρωση της μνήμης του συστήματος, ενώ παρέχει και εργαλεία ελέγχου της μνήμης για λάθη.
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Εικόνα 10-1
Για παράδειγμα, στην καρτέλα SPD βλέπουμε αναλυτικότατες πληροφορίες για τον κατασκευαστή της μνήμης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της:
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Εικόνα 10-2
Στην καρτέλα RAM Performance μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μέτρηση της απόδοσης της μνήμης του συστήματός μας:
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Εικόνα 10-3
Στην καρτέλα RAM Stability μπορούμε να πραγματοποιήσουμε έλεγχο της σταθερότητας της μνήμης του συστήματός μας:
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Εικόνα 10-4
Ένα ακόμα εκτελέσιμο αρχείο του προγράμματος είναι το rmms.exe, το οποίο μας παρέχει έναν όμορφο γραφικό τρόπο για τον έλεγχο της σταθερότητας της μνήμης του συστήματός μας:
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Εικόνα 10-5
